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Инструкция по эксплуатации системы для остекления балконов Provedal
     Конструкции из алюминиевых профилей для ограждения лоджий и балконов
с распашной, раздвижной и комбинированной системой остекления.
 

     Уважаемые клиенты, большое спасибо за то, что Вы выбрали качественную продукцию. Мы стараемся сделать всё возможное, чтобы Вы остались довольны Вашим изделием и могли эксплуатировать его без проблем. Если у Вас возникают вопросы относительно Вашего изделия, обращайтесь, пожалуйста, прямо в нашу организацию.

 

Общие характеристики
 

     Конструкции из алюминиевых профилей для ограждения лоджий и балконов с распашной, раздвижной и комбинированной системой остекления предназначены для защиты пространства балконов от атмосферных осадков, шума и пыли. Конструкции выполнены из профилей без терморазрыва и предназначены для неотапливаемых помещений, не требующих теплоизоляции.

     Алюминиевые профили изготавливаются методом горячего прессования из алюминиевого сплава алюминий-магний-кремний 6063 (АД31Т1) в соответствии со следующими стандартами:

· химический состав по ГОСТ 22233-2001, ГОСТ 4784-97;

· размерный допуск профилей по ГОСТ 22233-2001;

· механические свойства по ГОСТ 22233-2001.

     Поверхности профилей окрашиваются методом электростатического напыления - порошковое полимерное покрытие по ГОСТ 9.410-88.

     Остекление створок производится стеклом толщиной 4 или 5 мм класса М1-М4 по ГОСТ 111-90 с помощью уплотнительных профилей. Зазоры между сопрягаемыми раздвижными створками и рамой герметизируются уплотнительными щетками. В нижнем рамном профиле на наружном направляющем полозе предусмотрены отверстия для облегчения удаления воды.

 

Эксплуатация
 

     Раздвижные створки. В закрытом положении створки удерживаются ручкой-защелкой.

Для открывания нажмите вниз внутреннюю подвижную часть ручки-защелки и, удерживая ее, сдвиньте створку. После выхода защелки из зацепления подвижную часть ручки удерживать в нажатом состоянии не нужно. Закрывание створки производится в обратном порядке, не допуская при этом сильного соударения язычка защелки с ответной частью. В противном случае это приведет к отсутствию фиксации створки в закрытом состоянии. Чтобы восстановить эту функцию, потребуется регулировка положения ответной части замка и/или язычка в ручке-защелке (см. «Регулировка ручки-защелки на стр. №3»).

 

     Не прилагайте чрезмерных усилий и не применяйте подручных приспособлений для открывания створок, это может привести к её выпадению, что очень опасно. Причиной заклинивания створок может служить попадание посторонних предметов (мусор, снег, лед) в нижние направляющие, удалите их. Не применяйте никаких смазочных материалов для улучшения скольжения створок. Это приведет только лишь к накоплению излишней грязи и повреждению полимерного покрытия конструкции. Опорные ролики, при правильном монтаже и начальной регулировке, не требуют регулировки и смазки и рассчитаны на весь срок службы конструкции.

 

     Поворотные и поворотно-откидные створки. Для открывания поворотных створок переведите ручку в горизонтальное положение и потяните створку на себя. Закрывание производится в обратном порядке. Для створок оснащенных механизмом откидывания (опция) необходимо повернуть ручку из положения «закрыто» на 180 градусов, в результате чего она займет вертикальное положение, а конец ручки будет направлен вверх. Затем потяните ручку на себя, створка будет открыта в режиме «откидывание».

     Конструкция механизма открывания не предусматривает выбора степени откидывания створки. Закрывание производится в обратном порядке. Обращаем внимание, что попытка сразу перевести створку 
из режима «откидывание» в режим «поворот», минуя положение «закрыто» может привести к поломке механизма открывания. Поэтому створку, находящуюся в режиме «откидывание», прежде чем перевести в режим «поворот», предварительно полностью закройте.

 

     Конструкция остекления может комплектоваться антимоскитными сетками.

Они предназначены для защиты внутреннего пространства от летающих насекомых. Внимание, антимоскитные сетки не являются защитным ограждением на пути домашних животных. Оберегайте полотно антимоскитной сетки от воздействия острых предметов.

     Конструкция остекления системы Provedal не несет в себе энергосберегающих свойств. Поэтому в холодный период времени, при условии проникновения из жилых помещений теплого и влажного воздуха, будет наблюдаться конденсирование влаги на холодных поверхностях конструкции, с её превращением в дальнейшем в лед. Это не является дефектом конструкции и не считается гарантийным случаем.

     Во избежания этого явления рекомендуем, либо не допускать проникновения теплого и влажного воздуха, либо обеспечить его беспрепятственный выход за пределы пространства ограниченного конструкцией остекления. Простейший способ – держать створки приоткрытыми. Количество и величина открытия створок зависит от температуры, влажности и объёма поступающего воздуха и подбирается экспериментальным путем. Не удаляйте образовавшийся на стеклах лед путем быстрого оттаивания (горячая вода, электрический фен и т. п.), это приведет к разрушению стекла.

 

     Категорически запрещается самостоятельный демонтаж створок во избежание несчастных случаев вследствие их выпадения.

 

Техническое обслуживание
 

     Регулярно проводите техническое обслуживание изделия. Проводите только те работы по техническому обслуживанию, которые описаны в инструкции. Все остальные работы проводятся персоналом нашей фирмы. Не предпринимайте никаких изменений в устройстве изделия: это может поставить под угрозу Вашу безопасность. Регулярно очищайте изделие от пыли и грязи. Уделяя особое внимание направляющим, так как пыль и мелкий песок, попадая между опорными роликами и направляющей, приводят к абразивному повреждению защитного полимерного покрытия направляющей.
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Рис. 1. Смещение ответной части.                                              Рис. 2. Правильная установка.
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Рис. 3. Смещение язычка.                                                           Рис. 4. Правильная установка.
• Регулировка ответной части (рис. 5).

1. Ослабьте фиксирующий винт ответной части 1.

2. Передвиньте ответную часть 2 вниз на 4-5 мм от первоначального положения.

3. Затяните фиксирующий винт 1.
     Проверьте правильность работы замка. Если неисправность устранить не удалось, проверьте правильность взаимного расположения ответной части и язычка ручки-защелки.

     Ответная часть должна находиться сверху язычка и их взаимное перекрытие, при ненажатой внутренней части ручки-защелки, должно составлять величину в 4-5 мм.
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Рис. 5.                                                                                            Рис. 6.
• Регулировка язычка (рис. 6).

1. Ослабьте фиксирующий винт язычка ручки 3.

2. Вытяните язычок 4 на 1-2 мм от первоначального положения.

3. Затяните фиксирующий винт 3.
 Проверьте правильность работы замка. Если неисправность устранить не удалось, повторяйте шаги с 1 по 3 до тех пор, пока неисправность не устранится.



